**Приложение № 1**

**ДО**

**„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД**

**ул. „Акад. Стефан Младенов“ №1, бл.31**

**ГР. СОФИЯ**

**ОФЕРТА**

по обществена поръчка за обособена позиция №3 - **„Доставка на машини за броене на банкноти“**, на поръчка с предмет: „Доставка на машини с обособени позиции за изпълнението на Услуга от общ икономически интерес - Обмяна на каса на банкноти и монети от левове в евро, чрез пощенски станции на територията на Република България“

Долуподписаният/та ......................................................................................................, в качеството ми на ............................................................................ *(длъжност),* представляващ ……………….......…................……………………. *(участник),* ЕИК:................................... - участник в поръчка на основание чл.21, ал.6, по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка за обособена позиция №3 - **„Доставка на машини за броене на банкноти“**

**УВАЖАЕМИ госпожи И ГОСПОДА,**

С настоящето Ви представям/е нашата оферта за изпълнение на обществена поръчка с посочения предмет.

1. Предлагам/е срокът за доставка да бъде …………….... (словом) работни дни *(не повече от 60 (шестдесет))*, считано от датата, следваща датата на получаване от Възложителя на писмо за възлагане на поръчката, придружено със заявка и разпределение по структурни единици, изпратени с писмо, по факс или по електронна поща.
2. Предлагаме гаранционният срок на машините за броене на банкноти да бъде …………….... (словом) месеца *(не по-малко от 24 (двадесет и четири)месеца, считано от датата на доставка, удостоверено с приемателно-предавателни протоколи попълнени без забележки)*.

**III.** Предлагам/е цена за един брой машина за броене на банкноти: ………………… (словом) лева без ДДС (*единичната цена се посочва с два знака след десетичната запетая – 0,00 лева без ДДС).*

***Забележка****: В случай на различие между цифром и словом на предложената цена за един брой машина за броене на банкноти, Възложителят ще приеме за крайна цена посочената „словом“.*

**IV.** Приемам/е максималната стойност на възлагане да бъде до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева без ДДС.

**V.** Предлагам/е машина за броене на банкноти с производител: ………………….... (*посочва се от участника*), марка и модел: ………………….... (*посочва се от участника*), със следните технически параметри:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изисквания и характеристики | Стойност и мерна единица или изискване на Възложителя | Предложение на участника относно стойност, мерна единица, изискване и характеристики посочени от Възложителя |
| Захранващо напрежение: | 220V, 50Hz |  |
| Изводи на захранващия кабел: | Подходящи за включване в българската електрическа мрежа |  |
| Захранващ кабел и кабел за връзка с компютър: | Да |  |
| Температура: | 10°÷35°С |  |
| Влажност: | 30÷80% |  |
| Ниво на шум: | Максимално 75 dB(А) |  |
| Минимален брой водачи на водещата ос: | 4 (четири) |  |
| Да преброяват намиращите се в обръщение емисии на всички номинали на банкноти от български лев и от единната европейска валута ЕВРО: | Да |  |
| Период за непрекъсната работа: | Минимум 8 (осем) часа |  |
| Скорост за броене: | Минимум 800 (осемстотин) броя банкноти в минута (при най-нисък режим) при три режима на броене |  |
| Възможност за избор на свободно дозиране (разфасовка): | От 1 брой до 999 броя банкноти |  |
| Цифрова индикация за броя на правилно преброените банкноти: | Чрез LCD или LED дисплей |  |
| Автоматично броене: | Да |  |
| Предварително задаване на пачка: | Да |  |
| Функция добавяне: | Да |  |
| Автоматична настройка по първата преброена банкнота при преминаване от броене на много тънки (нови) към броене на много дебели (износени) банкноти и обратно: | Да |  |
| Възможност за преброяване на всички нива на изхабени банкноти (каквито се намират в обръщение): | Да |  |
| Функции за откриване на: | Половин банкнота, липсващо парче, четвърт от банкнота |  |
| Две или повече сдвоени или залепени банкноти, преброявани за една |  |
| Верижно преминаване на две или повече банкноти |  |
| Банкноти, различни от преброяваната |  |
| Банкноти с различна ширина и дебелина – 3-Д контрол |  |
| Натрупване на общото количество правилно преброени банкноти: | Да |  |
| Наличие на автоматичен старт и стоп: | Да |  |
| Сигнализация: | Звукова и светлинна за всички възникнали грешки в преброяването |  |
| Тест за автентичност на преброяваните банкноти: | UV |  |
| Функция за контрол на метална нишка вградена в банкнотите или магнитно мастило: | МT или МG |  |
| Детекторен сензор за инфрачервено мастило: | Функция IR |  |
| Плътност на хартията: | Да |  |
| Вид на преброяваната и разпознавана валута: | BGN и EURО |  |
| Подходящо конструирани и оразмерени входящ и изходящ бункери, така че преброяваните банкноти да не изпадат от тях: | Да |  |
| Зареждане на машините: | Фронтално |  |
| Капацитет на стакера: | 250 банкноти |  |
| Капацитет на хопера: | 300 банкноти |  |
| Възможност за обновяване на инсталирания софтуер/фърмуер до по-нови версии, с цел разпознаване на пуснати в обръщение нови емисии банкноти или за разпознаване на по-съвременни варианти на неистински купюри, без допълнително заплащане от страна на Възложителя: | Да |  |

***Забележка:*** *Колона „Предложение на участника относно стойност, мерна единица, изискване и характеристики посочени от Възложителя“ се попълва като се представя предложение по всяко едно от техническите изисквания на Възложителя. Участник, който не е попълнил Раздел V и Колона „Предложение на участника относно стойност, мерна единица, изискване и характеристики посочени от Възложителя“ към Раздел V, ще бъде отстранен (на основание т.9. от Техническата спецификация).*

**VI.** Предлагам/е срок за валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подаване.

**VII.** Прилагам/е копие на валиден сертификат съгласно версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 на фирмата производител, издаден от акредитиран орган или еквивалент.

**VIII.** Прилагам/е списък на сервизните бази на територията на страната, където ще бъде извършван ремонт на дефектиралите машини.

**IX.** Всяка доставена машина ще бъде придружена с оформена гаранционна сервизна карта.

**X.** Приемам/е плащането за изпълнена доставка до местата на изпълнение да се извърши в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на оригинали на фактура и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, попълнени без забележки от служителите в структурните звена на Възложителя, при доставката на машините.

**XI.** Приемам/е всички останали условия на Възложителя, включени в техническата спецификация и в поканата за участие.

**Приложения:** *Списък на сервизните бази и копие на валиден сертификат, съгласно версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, на името на производителя.*

Дата:

Подпис: ……………….………

…………………………………

(име, фамилия)

…………………………..……..

(длъжност)